CS5366AN_V00.00.7E.01_007E01_100W_CASE3
发布时间：2025/11/12（适用于5366AN/AU）
a，Max 100W，特殊预扣：
        0<P<36          扣5w           
        36<=P<45        扣5w
        45<=P<65        扣5w            
        65<=P<=67       固定扣5w     
        67<P<87    	扣8w
	87<=P<96    	扣10w
	96<=P<=100    	扣15w
b，GPIO7功能开启，支持HUB reset功能
c，不支持PD口的数据功能；
d，GPIO5功能开启，支持Type-C（ALTport上行口） 母座带MUX的正反插；
e，GPIO10功能未开启，不支持Type-C（ALTport下行口） 母座带MUX的正反插；
f，支持5VSwitch及充电不黑屏，支持switch2及充电不黑屏，解决HDR问题。
g，不支持GPIO20(Pin56)需做上行VBUS插入侦测，上行插入时为1，上行未插入时为0；
h，GPIO8/9功能开启，支持控制aux。
